{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Sheet1 (2)","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":37,"n_cols":16,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,2,15],[36,0,39,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"阳山县2009至2012年农村公路建设工程竣工验收评分汇总表"]
[{"$nulls":12},"日期：2014年12月3日"]
["序号","市县","项目名称","所在乡镇","所在村委会","建设规模（公里）","技术标准","路基宽（米）","路面宽（米）","路面结构","开完工时间","建设单位","接养单位","质量鉴定评分","竣工验收评分"]
[{"$nulls":14},"委员平均分","评价等级"]
[1,"阳山县","S260线至元江","杜步","东江",1.29,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"杜步","杜步",78.3,77.6,"合格"]
[2,"阳山县","X403线至缸瓦厂","杜步","石溪",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"杜步","杜步",78.1,{"v":77.43333333333334,"d":"77.4"},"合格"]
[3,"阳山县","江英至大地","江英","江英",1.49,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"江英","江英",77.3,{"v":76.96666666666667,"d":"77.0"},"合格"]
[4,"阳山县","江英至西门","江英","江英",1.16,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"江英","江英",78.3,{"v":77.54444444444444,"d":"77.5"},"合格"]
[5,"阳山县","大桥至冲罗","江英","大桥",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"江英","江英",77.4,{"v":76.67777777777776,"d":"76.7"},"合格"]
[6,"阳山县","果场至邓屋","江英","岩洞",2.54,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"江英","江英",77.7,{"v":76.6888888888889,"d":"76.7"},"合格"]
[7,"阳山县","宫花至水山","江英","宫花",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"江英","江英",77.6,{"v":76.08888888888889,"d":"76.1"},"合格"]
[8,"阳山县","军莨至军塘（齐心至寨坳）","黎埠","南村",{"v":1,"d":"1.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"黎埠","黎埠",77.9,{"v":76.83333333333333,"d":"76.8"},"合格"]
[9,"阳山县","S260线至秀琅","岭背","水建",{"v":2,"d":"2.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"岭背","岭背",78,{"v":77.43333333333334,"d":"77.4"},"合格"]
[10,"阳山县","犁头街至敬老院","岭背","犁头",0.97,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"岭背","岭背",79.3,{"v":78.16666666666667,"d":"78.2"},"合格"]
[11,"阳山县","S114线至深坑村","七拱","塘坪",{"v":4,"d":"4.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",78,{"v":77.17777777777778,"d":"77.2"},"合格"]
[12,"阳山县","火岗村委会至棠梨坑","七拱","火岗",1.31,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",77.9,{"v":76.66666666666667,"d":"76.7"},"合格"]
[13,"阳山县","火岗村委会至横岗","七拱","火岗",{"v":1,"d":"1.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",76.9,{"v":75.78888888888888,"d":"75.8"},"合格"]
[14,"阳山县","三所至Y894线","七拱","三所",0.83,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",77.5,{"v":76.24444444444445,"d":"76.2"},"合格"]
[15,"阳山县","沙河至三其","七拱","石角",{"v":2,"d":"2.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",79.3,{"v":78.32222222222222,"d":"78.3"},"合格"]
[16,"阳山县","曲塘至上涨","七拱","新圩",0.81,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",77.6,{"v":76.78888888888889,"d":"76.8"},"合格"]
[17,"阳山县","七拱隔坑蛇坑至大明冲","七拱","隔坑",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",78.2,{"v":77.45555555555555,"d":"77.5"},"合格"]
[18,"阳山县","庙角至上坪","七拱","新圩",2.19,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",78,{"v":77.16666666666667,"d":"77.2"},"合格"]
[19,"阳山县","S114线至塘坪村钟屋","七拱","塘坪",1.45,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"七拱","七拱",78.1,{"v":77.65555555555557,"d":"77.7"},"合格"]
[20,"阳山县","Y970线至沙梨坪","青莲","柳塘",1.39,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"青莲","青莲",77.3,{"v":76.51111111111112,"d":"76.5"},"合格"]
[21,"阳山县","X385线至湖洞","太平","湖洞",{"v":2.5,"d":"2.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"太平","太平",77.5,{"v":76.73333333333333,"d":"76.7"},"合格"]
[22,"阳山县","白莲至龙井","太平","大清",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"太平","太平",78.6,{"v":77.52222222222223,"d":"77.5"},"合格"]
[23,"阳山县","老黎村委至芹菜、下山、黄泥村小组","小江","水槽",{"v":4,"d":"4.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"小江","小江",77.4,{"v":76.51111111111112,"d":"76.5"},"合格"]
[24,"阳山县","S114线至大塘、邝屋","小江","小江",{"v":1,"d":"1.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"小江","小江",78.1,{"v":77.51111111111112,"d":"77.5"},"合格"]
[25,"阳山县","X833线至寨脚、田头小学","小江","罗汉",{"v":1.5,"d":"1.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"小江","小江",77.7,{"v":77.14444444444445,"d":"77.1"},"合格"]
[26,"阳山县","X832线至伍屋、陈屋、山口","小江","下坪",1.31,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"小江","小江",77.4,{"v":76.69999999999999,"d":"76.7"},"合格"]
[27,"阳山县","梅仔山至禾里洞","阳城","麦冲",4.37,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"阳城","阳城",77.3,{"v":76.68888888888888,"d":"76.7"},"合格"]
[28,"阳山县","坑边至群丰","江英","坑边",{"v":4.7,"d":"4.70"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2009,"江英","江英",83.4,{"v":81.58888888888889,"d":"81.6"},"合格"]
[29,"阳山县","Y902线至方天坪","七拱","西路",{"v":2,"d":"2.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2011,"七拱","七拱",82.9,{"v":81.04444444444444,"d":"81.0"},"合格"]
[30,"阳山县","X830线-蝴蝶塝","大崀","振民",{"v":1.6,"d":"1.60"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2010,"大崀","大崀",80,79.4,"合格"]
[31,"阳山县","Y902线至横角","七拱","西路",{"v":3.8,"d":"3.80"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2011,"七拱","七拱",82,80.7,"合格"]
[32,"阳山县","雷村-桂冲","黄坌","雷村",{"v":6,"d":"6.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2010,"黄坌","黄坌",79.6,{"v":78.44444444444444,"d":"78.4"},"合格"]
["        计算：张尹杰                      复核：梁文卿               验收委员会主任委员 ：周海南"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"flags":["formulas_cached_only"]}
["专家一","专家二","专家三",4,5,6,"专家四","专家五","专家六","平均分"]
[78.1,78,76,70,77,78,81,78.3,82,77.6]
[77.8,78,76,70,77,78,80,78.1,82,{"v":77.43333333333334,"d":"77.4"}]
[76.5,77,75,72,76,76,82,77.2,81,{"v":76.96666666666667,"d":"77.0"}]
[77.6,78,76,70,77,78,81,78.3,82,{"v":77.54444444444444,"d":"77.5"}]
[75.8,77,75,70,76,77,81,77.3,81,{"v":76.67777777777776,"d":"76.7"}]
[76.6,77,75,67,76,77,81,77.6,83,{"v":76.6888888888889,"d":"76.7"}]
[77.3,75,75,67,76,75,82,77.5,80,{"v":76.08888888888889,"d":"76.1"}]
[77.5,77,75,67,77,76,83,78,81,{"v":76.83333333333333,"d":"76.8"}]
[76.8,76,76,70,77,78,83,78.1,82,{"v":77.43333333333334,"d":"77.4"}]
[78.5,78,77,70,78,78,82,79,83,{"v":78.16666666666667,"d":"78.2"}]
[77.6,75,76,68,77,78,83,78,82,{"v":77.17777777777778,"d":"77.2"}]
[77.2,76,75,67,77,77,81,77.8,82,{"v":76.66666666666667,"d":"76.7"}]
[76.3,75,75,66,76,77,80,76.8,80,{"v":75.78888888888888,"d":"75.8"}]
[76.6,75,75,67,77,76,81,77.6,81,{"v":76.24444444444445,"d":"76.2"}]
[78.8,78,77,70,78,79,82,79.1,83,{"v":78.32222222222222,"d":"78.3"}]
[76.6,76,75,70,76,77,82,77.5,81,{"v":76.78888888888889,"d":"76.8"}]
[77.8,78,76,68,77,78,82,78.3,82,{"v":77.45555555555555,"d":"77.5"}]
[77.6,78,76,68,76,78,81,77.9,82,{"v":77.16666666666667,"d":"77.2"}]
[77.7,78,76,70,77,78,82,78.2,82,{"v":77.65555555555557,"d":"77.7"}]
[77.2,77,75,67,76,77,81,77.4,81,{"v":76.51111111111112,"d":"76.5"}]
[77.1,77,75,67,77,77,82,77.5,81,{"v":76.73333333333333,"d":"76.7"}]
[77.2,77,76,68,78,78,83,78.5,82,{"v":77.52222222222223,"d":"77.5"}]
[77.1,76,75,67,77,77,82,77.5,80,{"v":76.51111111111112,"d":"76.5"}]
[77.6,76,76,70,77,78,83,78,82,{"v":77.51111111111112,"d":"77.5"}]
[77.6,77,75,70,77,78,81,77.7,81,{"v":77.14444444444445,"d":"77.1"}]
[76.9,76,75,70,76,77,81,77.4,81,{"v":76.69999999999999,"d":"76.7"}]
[76.9,76,75,70,76,77,81,77.3,81,{"v":76.68888888888888,"d":"76.7"}]
[81,79,80,75,81,84,84,83.3,87,{"v":81.58888888888889,"d":"81.6"}]
[81.6,78,80,75,80,82,84,82.8,86,{"v":81.04444444444444,"d":"81.0"}]
[79.5,79,78,75,79,80,80,80.1,84,79.4]
[81.2,78,80,75,80,81,83,82.1,86,80.7]
[78.5,78,77,70,78,80,82,79.5,83,{"v":78.44444444444444,"d":"78.4"}]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}