{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Sheet1 (2)","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,2,15],[35,0,38,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阳山县2012至2013年农村公路建设工程竣工验收评分汇总表"]
[{"$nulls":12},"日期：2015年9月18日"]
["序号","市县","项目名称","所在乡镇","所在村委会","建设规模（公里）","技术标准","路基宽（米）","路面宽（米）","路面结构","开完工时间","建设单位","接养单位","质量鉴定评分","竣工验收评分"]
[{"$nulls":14},"委员平均分","评价等级"]
[1,"阳山县","秤架一级电站至白水带","秤架乡","炉田 ",4.12,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"秤架乡","秤架乡",80.9,{"v":80.92857142857143,"d":"80.9"},"合格"]
[2,"阳山县","崩光冲至老熊坪","秤架乡","漏水 ",{"v":2,"d":"2.00"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"秤架乡","秤架乡",79.3,{"v":79.21428571428571,"d":"79.2"},"合格"]
[3,"阳山县","G323线至河颈","秤架乡","大陂 ",4.37,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"秤架乡","秤架乡",79.9,{"v":79.68571428571428,"d":"79.7"},"合格"]
[4,"阳山县","振民至寺坪","大崀 ","振民 ",2.43,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"大崀 ","大崀 ",79.9,79.8,"合格"]
[5,"阳山县","湟川至榕树脚","杜步 ","湟川 ",{"v":0.6,"d":"0.60"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"杜步 ","杜步 ",79.4,{"v":79.42857142857143,"d":"79.4"},"合格"]
[6,"阳山县","湟川至三晗头","杜步 ","湟川 ",1.29,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"杜步 ","杜步 ",79.5,{"v":79.48571428571428,"d":"79.5"},"合格"]
[7,"阳山县","湟川至张屋","杜步 ","湟川 ",0.82,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"杜步 ","杜步 ",79.7,{"v":79.41428571428571,"d":"79.4"},"合格"]
[8,"阳山县","大桥至墩二","江英 ","大桥 ",0.53,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"江英 ","江英 ",76.3,{"v":76.77142857142859,"d":"76.8"},"合格"]
[9,"阳山县","大桥至墩一","江英 ","大桥 ",2.58,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"江英 ","江英 ",76.6,{"v":76.52857142857144,"d":"76.5"},"合格"]
[10,"阳山县","田心至屋角","黎埠 ","大塘 ",0.86,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"黎埠 ","黎埠 ",78.9,{"v":77.65714285714286,"d":"77.7"},"合格"]
[11,"阳山县","户稠至田心","岭背 ","户稠 ",3.27,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"岭背 ","岭背 ",79.4,{"v":79.34285714285714,"d":"79.3"},"合格"]
[12,"阳山县","S260线至山田","岭背 ","牛备 ",{"v":1.8,"d":"1.80"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"岭背 ","岭背 ",79.1,{"v":79.12857142857142,"d":"79.1"},"合格"]
[13,"阳山县","S114线至礼仪塝","七拱 ","塘坪 ",0.65,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"七拱 ","七拱 ",80.5,{"v":80.57142857142857,"d":"80.6"},"合格"]
[14,"阳山县","崀头至高洞新村","七拱 ","和平 ",2.17,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"七拱 ","七拱 ",80.8,{"v":80.94285714285715,"d":"80.9"},"合格"]
[15,"阳山县","YB02线至岩口","七拱 ","岩口 ",0.82,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"七拱 ","七拱 ",80,{"v":79.82857142857142,"d":"79.8"},"合格"]
[16,"阳山县","拱仔口至侯水坑","七拱 ","和平 ",0.87,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"七拱 ","七拱 ",81.1,{"v":80.58571428571429,"d":"80.6"},"合格"]
[17,"阳山县","盐田至黄屋","青莲 ","中心 ",2.91,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"青莲 ","青莲 ",74.2,{"v":73.78571428571429,"d":"73.8"},"合格"]
[18,"阳山县","清水函至羊礼洞","太平 ","大清 ",{"v":3.2,"d":"3.20"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"太平 ","太平 ",79,{"v":78.28571428571429,"d":"78.3"},"合格"]
[19,"阳山县","塘冲至高山","小江 ","塘冲 ",{"v":2.9,"d":"2.90"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"小江 ","小江 ",79,{"v":78.68571428571428,"d":"78.7"},"合格"]
[20,"阳山县","Y937线至船洞","小江 ","船洞 ",2.38,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"小江 ","小江 ",80.1,{"v":79.72857142857143,"d":"79.7"},"合格"]
[21,"阳山县","黄泥塘至黄马冲","阳城 ","湟池 ",{"v":0.5,"d":"0.50"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"阳城 ","阳城 ",80.4,{"v":80.32857142857142,"d":"80.3"},"合格"]
[22,"阳山县","湟池至黄泥塘","阳城 ","湟池 ",0.82,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"阳城 ","阳城 ",79.8,{"v":79.14285714285714,"d":"79.1"},"合格"]
[23,"阳山县","石拢塘至杨柳塘","阳城 ","黄竹 ",1.81,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"阳城 ","阳城 ",74.7,{"v":74.47142857142856,"d":"74.5"},"合格"]
[24,"阳山县","理洞至大湾","杨梅 ","里洞 ",3.19,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"杨梅 ","杨梅 ",79.8,{"v":79.12857142857142,"d":"79.1"},"合格"]
[25,"阳山县","高洞至洋水田","杨梅 ","里洞 ",3.85,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2013,"杨梅 ","杨梅 ",79.4,{"v":79.05714285714285,"d":"79.1"},"合格"]
[26,"阳山县","朱陂至水流","太平","沙陂",1.15,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"太平","太平",78.9,{"v":78.15714285714286,"d":"78.2"},"合格"]
[27,"阳山县","水浪至交界","杨梅","平洞",2.13,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"杨梅","杨梅",80.1,{"v":80.01428571428572,"d":"80.0"},"合格"]
[28,"阳山县","S260线至坑尾","杨梅","杨梅",0.77,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"杨梅","杨梅",80.6,{"v":80.39999999999999,"d":"80.4"},"合格"]
[29,"阳山县","炉田至鹧鸪坌","秤架乡","炉田",{"v":4.2,"d":"4.20"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"秤架乡","秤架乡",79.4,{"v":79.21428571428571,"d":"79.2"},"合格"]
[30,"阳山县","大清村委会至龙虎","太平","大清",{"v":0.8,"d":"0.80"},"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"太平","太平",78.7,{"v":78.45714285714287,"d":"78.5"},"合格"]
[31,"阳山县","秤架一级电站至白水带","秤架乡","炉田",4.69,"四级",4.5,3.5,"水泥混凝土路面",2012,"秤架乡","秤架乡",80.6,{"v":80.61428571428571,"d":"80.6"},"合格"]
["        计算：张尹杰                    复核：梁文卿           验收委员会主任委员 ：麦明华"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}